Пояснения по заполнению 30 ф. т. 7000 для МО:

При заполнении пункта 4.1 необходимо принять во внимание следующее: если на границе сетей установлен ViPNet Coordinator, то нужно считать все АРМ, находящиеся за данным координатором, иначе нужно считать только АРМ с установленным ПО ViPNet Client.

При заполнение п. 5.1 - 5.9 указывается количество точек подключения непосредственно к оператору услуг (провайдеру). Подключения между зданиями, выполненное на оборудовании провайдера с предоставлением L2 или L3 каналов следует относить к пунктам 5.6.

Подключения, выполненные между зданиями в рамках собственной ЛВС не следует учитывать.

Контроль!!! 5стр. = сумме строк 5.7+5.8+5.9 неверный, в обновлении 6 от 26.12.2019 эта ошибка исправлена.

С уважением,

А.Г. Королик

нач. отд. ИТ

ГАУЗ КО КОМИАЦ